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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń szatni zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły podstawowej.
2.0. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót związanych z remontem pomieszczeń szatni zlokalizowanej w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej w Białymstoku.
3.0. Kwalifikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV 45110000-1; CPV 45324000-4; 
 
CPV 45442100-8; CPV 45421000-4; 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1.0. Przedmiotem zamówienia jest : 
a)  remont pomieszczeń szatni;
b)  remont trzech pomieszczeń magazynowych;

c)  remont pomieszczenia socjalnego;
d)  remont korytarza szatni.
2.0. Zakres robót:
a) zabezpieczenie podłóg folią;
b) zeskrobanie starych farb ze ścian i sufitów;
c) usunięcie lamperii wykonanej z farb olejnych;
d) podcięcie na szerokości parapetów lastrico z umocowaniem okładzin z tworzywa lub materiałów drewnopodobnych;
e) demontaż dwóch sztuk skrzydeł w drzwiach prowadzących do szatni małych wraz z wykuciem ościeżnic;

f) wymiana lamp na sufitach na nowe świetlówkowe wraz z włącznikami;

g) wymiana 5 szt. skrzydeł w pozostałych pomieszczeniach (3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne i drzwi przejściowe w szczycie korytarza);
h) gruntowanie i wyrównanie powierzchni ścian i sufitów masami szpachlowymi z montażem narożników aluminiowych perforowanych;
i) malowanie ścian i sufitów farbami wewnętrznymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem;
j) wykonanie lamperii z tynku mozaikowego „kamyczkowego” do wys. ok. 1,80 m od podłogi;

k) skucie starej posadzki z płytek ceramicznych wraz z niezbędnymi warstwami podłoża;

l) wykonanie zabudowy w systemie g-k leżaka kanalizacji przebiegającego przez korytarz oraz pomieszczenie socjalne; 

m) wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki celem ustalenia wspólnego poziomu dla całej powierzchni podłogi w szatni;

n) ułożenie płytek gres na posadzkach oraz biegu klatki prowadzącym na poziom zero wraz z cokolikami;
o) umocowanie odbojnic systemowych, np. firmy Acrovyn;
p) wymiana kratek wentylacyjnych;
q) wycięcie wygrodzenia z siatki na kątownikach stalowych między dwiema małymi szatniami;

r) nałożenie na pochwyt balustrady nowej okładziny PVC;
s) niezbędne przenoszenie mebli i sprzątnięcie placu budowy.

III. WYMAGANIA OGÓLNE

Przepisy związane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016 z późn.zm – Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.6.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz. 953

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401)
1.0. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy.
2.0. Zgodność robót z dokumentacją projektową

a) rysunki robocze, specyfikacje wykonania robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji;
b) w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy;
c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
d) w przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku;
e) wszystkie wykonanie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją robót;
f) wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji;
g) cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji;
h) w przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.0. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót remontowych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;
b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych;
c) koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robót remontowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

4.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

4.1. Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska w czasie prowadzenia robót.
4.2. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.3. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

4.3.1. Lokalizację składowisk materiałów, 

4.3.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sąsiadujących z miejscem wykonywania robót;

· przed możliwością pożaru.
5. Ochrona  przeciwpożarowa

5.1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
5.2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
5.3. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
6. Ochrona  własności publicznej i prawnej.
6.1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu objętym zakresem robót i zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.
6.2. Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru  i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
6.3. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

7. Materiały

7.1. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną.

7.2. Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane umieszczone w „Wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr 99/1998 poz. 637 ) a także wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisów Prawa budowlanego.
7.3. W zakresie zastosowań materiałów tradycyjnych należy stosować wytyczne „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Budownictwo ogólne.  Tom I część 1-4 wyd. Arkady 1990”, chyba że wydano późniejsze instrukcje stosowania.
7.4. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktów, które dostarcza producent zastosowanych materiałów oraz odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Należy korzystać z rozwiązań katalogowych detali producentów stosowanego materiału.
7.5. Wszystkie opisane elementy musza posiadać atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poż. i innych stosownych instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagać przedstawienia stosownych gwarancji i rękojmi, jak również zaprezentowania najwyższej jakości rozwiązań technicznych.
7.6. Dopuszcza się zmiany materiałowe polegające na zmianie na materiał innego producenta, o parametrach technicznych takich samych jak proponowane w projekcie. Zamiany materiałów można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i przedstawicielem Podlaskiego Urzędu Ochrony Zabytków.
7.7. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących ( zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.
7.8. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje itd.).

7.9. W przypadku niezgodności przedmiarów z projektem, obowiązującym dla Wykonawcy jest projekt w zakresie obejmującym część przewidzianą do wykonania.

8. Prowadzenie robót

8.1. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej ze strony wykonawcy.

8.2. Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót budowlanych

8.3. Zaplecze wykonawcy stanowić będzie pomieszczenie wskazane przez inwestora w protokole przekazania placu budowy.

8.4. Materiały z rozbiórki należy systematycznie usuwać w miejscu wskazanym przez inwestora w taki sposób, by nie utrudniać komunikacji osobom przebywającym w budynku.

8.5. Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca. 

9. Sprzęt
9.1. Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. 
9.2. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniających bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenie. Przewody do podłączenia urządzeń winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
9.3. Narzędzia zmechanizowane winny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta, ich przeznaczeniem.

10. Transport
10.1. Dobór środków transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom. 
10.2. Transport pionowy materiałów przeznaczonych do remontu oraz gruzu rozbiórki odbywać się będzie klatką schodowa wskazaną przez Zarządcę obiektu.
10.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku klatki schodowej służącej do transportu materiałów. 
10.4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych uszkodzeń lub też zabrudzeń klatki schodowej powstałych podczas transportu materiałów.
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

11.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
11.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
11.3. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

12. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:

· dziennika budowy prowadzonego zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane jeśli rodzaj prac tego wymaga;
· dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych

· atestów jakościowych wbudowanych materiałów

· protokółów odbioru robót

· protokóły przekazania terenu budowy

· protokóły z narad i ustaleń

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

13. Kontrola jakości i odbiór robót
13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

13.2. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST powinny być uważane za docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach dopuszczalnych.

13.3. Do kontroli jakości i zatwierdzania robót uprawniony jest Inspektor Nadzoru.
13.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed rozpoczęciem następnego etapu prac.
13.5. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
13.6. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
13.7. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i jakości.
13.8. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zawiadomienie na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
13.9. Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

· dziennik budowy (oryginał);
· szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne;
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

13.10. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót.
14. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wartość (kwota ) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumencie umownym (umowa). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy; wartość prac i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

15. OPIS INWESTYCJI

Roboty remontowe polegać będą na: 
a) zabezpieczeniu podłóg folią;

b) zeskrobaniu starych farb ze ścian i sufitów;
c) usunięciu lamperii wykonanej z farb olejnych;
d) podcięciu na szerokości parapetów lastrico z umocowaniem okładzin z tworzywa lub materiałów drewnopodobnych;
e) demontażu dwóch sztuk skrzydeł w drzwiach prowadzących do szatni małych wraz z wykuciem ościeżnic;
f) wymianie lamp na sufitach na nowe świetlówkowe wraz z włącznikami;
g) wymianie 5 szt. skrzydeł w pozostałych pomieszczeniach (3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne i drzwi przejściowe w szczycie korytarza);
h) gruntowaniu i wyrównaniu powierzchni ścian i sufitów masami szpachlowymi z montażem narożników aluminiowych perforowanych;
i) malowaniu ścian i sufitów farbami wewnętrznymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem;
j) wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego „kamyczkowego” do wys. ok. 1,80 m od podłogi;
k) skuciu starej posadzki z płytek ceramicznych wraz z niezbędnymi warstwami podłoża;
l) wykonanie zabudowy w systemie g-k leżaka kanalizacji przebiegającego przez korytarz oraz pomieszczenie socjalne; 

m) wykonaniu warstwy wyrównawczej posadzki celem ustalenia wspólnego poziomu dla całej powierzchni podłogi w szatni;
n) ułożeniu płytek gres na posadzkach oraz biegu klatki prowadzącym na poziom zero wraz z cokolikami;
o) umocowaniu odbojnic systemowych, np. firmy Acrovyn;
p) wymianie kratek wentylacyjnych;
q) wycięciu wygrodzenia z siatki na kątownikach stalowych między dwiema małymi szatniami;

r) nałożeniu na pochwyt balustrady nowej okładziny PVC;
s) niezbędne przenoszenie mebli i sprzątnięciu placu budowy.

Prace obejmują następujące pomieszczenia:
a) duża szatnia;

b) dwie szatnie małe;

c) trzy pomieszczenia magazynowe;

c)  remont pomieszczenia socjalnego;

d)  remont korytarza szatni.

16. WYTYCZNE WYKONAWCZE

B.1.  Roboty rozbiórkowe

· wykonanie robót należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp robotników oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót rozbiórkowych;

· do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować pojemniki, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

· demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy dokonać tak, aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby ich cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie;

· roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do demontażu.

B.2. Podłoża pod posadzki 

B.2.1. WYKONANIE

· podłoże pod izolację przeciwwilgociową powinno być czyste i równe. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane,

· przed rozpoczęciem układania izolacji należy wykonać tzw. beton spadkowy celem wymuszenia spływu wody po izolacji w kierunku zewnętrznej krawędzi tarasu i obróbek blacharskich, a sama izolacja powinna być wywinięta na ściany wewnętrzne tarasu tak aby uniemożliwić przedostawaniu się wody i wilgoci pod warstwę izolacji po ścianie i na styku z posadzką;
· podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem,

· grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

a) podkładu związanego z podłożem – 25 mm,

b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z  

materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) – 40 mm,

d) j. w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu  

sztywnego) – 35 mm,

· podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

· podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym,

· w podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne;

· oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach,

· jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
B.3. Posadzka z płytek terakotowych i gresu
B.3.1. WYKONANIE

· przed przystąpieniem do wykonywania posadzki z płytek terakotowych lub gresu należy sprawdzić: nośność, stabilność, równość i nasiąkliwość podłoża,

· nośność podłoża sprawdzamy np. przez zarysowanie powierzchni. Podłoże trudne do zarysowania, nie kruszące się i odspajające, należy uznać za nośne.

· podłoże nasiąkliwe należy zagruntować emulsja gruntująca np. Atlas Uni Grunt.

· podłoże wykazujące nierówności powierzchni należy wyrównać zaprawą wyrównująca lub masą szpachlową.

· podłoża należy oczyścić z resztek olejów, wosków, smarów lub żywic

· przygotowaną zaprawę klejową nanosi się równomiernie  na posadzkę stalową pacą zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką strona pacy, a następnie rozprowadza się po powierzchni posadzki częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzn.

· na naniesionej warstwie kleju układa się płytki, dociskając i dobijając je gumowym młotkiem. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy.

· do spoinowania płytek można przystąpić po stwardnieniu zaprawy klejowej lecz nie wcześniej niż po 24 godz. Od położenia płytek.

· zaprawę do fugowania przygotowuje się wsypując sucha zaprawę do czystej, zimnej wody ( w proporcji 0, 25 l wody/ 1 kg zaprawy ) i mieszając ręcznie lub mechanicznie , aż do uzyskania jednolicie barwnej, gładkiej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu , zaprawa do fugowania nadaje się do użytku przez 2 godz.

· spoiny przed fugowaniem powinny być jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i wstępnie zwilżone wodą.

· podczas rozprowadzania fugi należy wprowadzać ja głęboko i szczelnie w spoiny.

· czyszczenie powierzchni okładziny należy wykonać przy pomocy wilgotnych twardych gąbek lub pacy z gąbką. Podczas fugowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, jak też  czyszczenia fug na sucho.

· aby zabezpieczyć spoiny przed zabrudzeniem i zmniejszeniem ich nasiąkliwości, po ok. 2 tygodniach należy zaimpregnować je np. płynem Atlas Delfin.

B.3.2. WARUNKI ODBIORU

1.  Sprawdzenie jakości wykonania posadzek

· ocena wzrokowa wyglądu zewnętrznego

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni poprzez:

a) sprawdzenie równości podkładu: przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity należy mierzyć z dokładnością do 1mm,

b) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej: przyłożenie 2 m łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

· sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem poprzez oględziny i naciskanie

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych: badania prostoliniowości poprzez naciągnięcie żyłki i pomiaru odchylenia z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierz lub suwmiarki.

· sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania wykonuje się przez oględziny.

B.4. Tynki

B.4.1. Wykonanie

· tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITP.;

· w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne powinny być w czasie wiązania i  twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia zwilżane wodą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć oraz zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą;
· piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:
a) nie zawierać domieszek organicznych;
b) mieć frakcję różnych wymiarów a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,00mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

c) przy zastosowaniu mm nie powinna być większa niż l % masy cementu do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm;
· woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na  wodę do celów budowlanych PN-88.B-32250.
· tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są we wnętrzach, przy czym narzut i gładź tynków należy wykonać wg pasów lub listew kierunkowych. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o  konsystencji odpowiadającej l—12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu docisnąć pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

B.4.2. Odbiór

B.4.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania tynków uzupełniających



- niedopuszczalne na powierzchni tynków są:

a) pęknięcia,
b) wypryski i spęcznienia,
c) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

    tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.
d) trwałe ślady zacieków,
e) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża,
f) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
- nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całości dł. łaty kontrolnej 2 m odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m.
B.5. Gładzie gipsowe
B.5.1. WYKONANIE
· podłoże pod gładzie gipsowe powinny być równe, bez widocznych zwichrowań lub krzywizn;

· wilgotność pomieszczenia nie może być większa niż 75%;

· gips szpachlowy stosowany do wykonania gładzi powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i spełniać następujące wymagania:

· wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) nie mniej niż 5 MPa,
· odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, - odsiew na sicie 1,0 mm  - 0%,
· początek wiązania po 30 – 60 min,
· ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g,
· w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy,

· woda użyta do wykonania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych;
· wilgotność podłoża na którym ma być wykonana gładź gipsowa nie może być większa niż 6%;
· każdorazowo należy przygotować taką ilość zaczynu, jaka może być zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania;
· do przygotowanego zaczynu nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do wykonania gładzi;
· niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowanie nowej porcji zaczynu w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego gipsu;
· zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu;

· na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia;
· wygładzanie powierzchni z ewentualnym zwilżeniem należy rozpocząć, gdy gips zacznie wiązać, używając krótkich pacek stalowych;
· pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5 OC, ani wyższa niż +18 OC.

B.6. Malowanie.

B.6.1. WYKONANIE
· roboty malarskie powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych;

· wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

· dla farb olejnych, olejno żywicznych i syntetycznych – 3%,
· dla farb emulsyjnych – 4%,

· wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

· całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. glazury), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy, itp.),
· wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

· dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończeniowym tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

· drugie malowanie można wykonać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu,
· po ułożeniu posadzek,

· tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

· wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,
· przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego, itp.) oraz osypujących się ziaren piasku a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczeniu z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej),

· elementy metalowe przeznaczone do malowania farbą olejną należy oczyścić z rdzy, odstającej farby, resztek farby, odtłuścić;
· roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż   +5 OC i nie wyższej niż +22 OC. Zaleca się aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

· przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18 OC,
· przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10 OC,
· przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 OC (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi,

· przy malowaniu powłoki powinny być:

· niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
· dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
· barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,
· powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.

B.6.2. WARUNKI ODBIORU
· Sprawdzenie jakości malowa:

· nie dopuszcza się spękań, łuszczenia powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek,
· dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;
· powłoka  powinna być bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nieuzbrojonym,
· dopuszcza się nieznaczne miejscowe  prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych,
· powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy  malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby  rdzochronnej , a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronna, należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością farby. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość,
· powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania  twardości powłoki,
· badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.
B.7. Stolarka drzwiowa

B.7.1.  Montaż

· ościeżnice drzwiowe należy obsadzać  w sprawdzonych i przygotowanych otworach drzwiowy tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach,

· w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,

· zakotwienie elementów należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było przenoszenie sił i obciążeń na konstrukcję budynku wywołanych obciążeniem wbudowanego elementu i wywieranego na ten element obciążenia dynamicznego,

· ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy dł. przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm – pow. 2 m długości przekątnej,

· po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych należy sprawdzić sprawność ich działania przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy,

· osadzenie parapetów wykonać należy po obsadzeniu okna, w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży  bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżeniu ewentualnym przeciekom wody  ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony w ścianę podokienna i uszczelniony.

B.7.2. Odbiór robót
B.7.2.1. Sprawdzenie gotowych elementów drzwi
· kontrola wymiarów wbudowanych elementów
· sprawdzenie powłoki (wykończenia powierzchni elementów) – 

   
nie powinno wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia się farby lub pęknięć,

· kontrola rodzaju, liczby i wielkości okuć  oraz ich zamocowania i działania (okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy)
· sprawdzenie zgodności zastosowanych elementów z opisem przedmiotu zamówienia.
B.7.2.2. Sprawdzenie jakości wbudowania:

· zgodności ilościowej oraz miejsca i sposobu wbudowania zgodnie z wytycznymi, 

· stanu i wyglądu wykończenia wbudowanych elementów,
· prawidłowości uszczelnienia styku ościeżnic z murem i parapetem (okna),

· prawidłowości działania części ruchomych,
· sprawdzenie ościeżnic pod względem równości, pionowości i spoziomowania (zgodnie z wytycznymi wykonania robót).

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

UWAGI:
1. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne.

2. Roboty docieplające i kolorystykę ścian wykonywać z rusztowań stojących ustawionych wzdłuż docieplanych ścian.

3. Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zachowując przepisy BHP.

WYKAZ NORM 

PN-69/B/10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B/10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na ściany i sufity.
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